|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
| KontrollPROGRAM växtbäddar |
| UPPDRAG | ANSVARIG | DATUM |
| Dubbelkllicka i kryssrutorna och välj ’Markerad\* för att kryssa i dem. |

# Förklaring

Syftet med denna kontrollplansmall är att underlätta vid byggnationen av olika typer av växtbäddar samt att kritiska punkter kontrolleras och kan följas upp i senare skede. Vilka kontrollpunkter som fylls i anpassas till vilken typ av växtbädd som ska utföras.

# Kontrollprogrammet avser arbeten utförda enligt nedanstående handlingar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RITNINGSNUMMER | RITNINGSDATUM | REVIDERING |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Kontrollpunkter

| KONTROLL-PUNKT | BESKRIVNING | AVVIKELSE | FOTO | OK | SIGN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utbildning BGG-system med berörd personal är genomförd. |  |[ ] [ ]   |
|  | Växtmaterialkvaliteter är kontrollerade och avstämda med beställare innan beställning från plantskola. |  |[ ] [ ]   |
|  | Kvalitet och fraktioner biokol, makadam och kompost är kontrollerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Jordanalys är utförd. |  |[ ] [ ]   |
|  | Olika material är uppmärkta och separerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Schaktbotten och schaktsidor, angivna fall och toleranser är kontrollerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Brunnars placering, nivå och kringfyllning är kontrollerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Spridar- och dränledningars placering, nivå och kringfyllning är kontrollerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Vallar och dämmens utformning och placering är kontrollerade. |  |[ ] [ ]   |
|  | Lagertjocklekar och packning är rätt utförda för respektive lager.  |  |[ ] [ ]   |
|  | Angivna jämnhetstoleranser, fall och skålning för växtbädden har kontrollerats. |  |[ ] [ ]   |
|  | Kontrollsyn av växtbädden har utförts och godkänts av beställaren innan plantering/sådd. |  |[ ] [ ]   |
|  | Leveranskontroll av växtmaterial har utförts av beställaren innan plantering. |  | ☐ | ☐ |  |